# C:\Users\Администратор\Documents\Мои рисунки\Символика\GERB_Kartka.bmp

# СВАТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

від «30» січня 2015 р. м. Сватове №7

 ***«Про затвердження експлуатаційних норм***

 ***водопостачання для населення сел.. Сосновий,***

***що користуються послугами з централізованого***

 ***водопостачання Сватівської СПЛ »***

 Розглянувши звернення головного лікаря Сватівської обласної психіатричної лікарні з проханням затвердити на 2015-2016 роки експлуатаційні норми водопостачання для населення сел. Сосновий, що користується послугамиз централізованого водопостачання установи, Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року №1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», ст. 7,16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 13 Закону України «Про питну воду і питне водопостачання», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Виконком Сватівської міської ради

***ВИРІШИВ:***

1. Затвердити експлуатаційні норми водопостачання для населення сел.. Сосновий на 2015-2016 роки, що користуються послугами з централізованого водопостачання Сватівської обласної психіатричної лікарні.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жаданову Л.В..

**Сватівський міський голова Є.В. Рибалко**

 Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 Сватівської міської ради

 №7від «30» січня 2015р.

 **«Узгоджено» «Затверджено»**

Головний державний Сватівський

санітарний лікар міський голова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Козьменко В.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рибалко Є.В.

**Експлуатаційні норми**

водопостачання для населення сел. Сосновий, що користується послугами Сватівської обласної психіатричної лікарні на 205-2016 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Об’єкти витрат води | Од. вим. | Норми витрат води, л/доба(СНіП) |
| **Приватні житлові будинки садибного типу** |
| 1 | користування питною водою з вуличних водозабірних колонок | 1 житель | 50 |
| 2 | користування питною водою з дворових водозабірних колонок або кранів | - | 150 |
| 3 | з водопроводом та каналізацією (або вигрібною ямою) без ванн та без газопостачання | - | 95 |
| 4 | з водопроводом та каналізацією (або вигрібною ямою) без ванн та з газопостачанням | - | 120 |
| 5 | з водопроводом та каналізацією (або вигрібною ямою), ваннами з водонагрівачами, працюючими на твердому паливі | - | 150 |
| 6 | з водопроводом та каналізацією (або вигрібною ямою), ваннами з газовими водонагрівачами | - | 190 |
| 7 | з водопроводом та каналізацією (або вигрібною ямою), ваннами з швидкодіючими газовими водонагрівачами та багатоточечним водозабором | - | 210 |
| 8 | Житлові будинки з водопроводом, без каналізації | - | 150 |
| **Багатоквартирні житлові будинки** |
| 9 | з водопроводом та каналізацією (або вигрібною ямою) без ванн та без газопостачання | 1 житель | 95 |
| 10 | з водопроводом та каналізацією (або вигрібною ямою), ваннами з швидкодіючими газовими водонагрівачами та багатоточечним водозабором | - | 210 |
| 11 | з централізованим гарячим водопостачанням або з електроводонагрівачами (бойлерами), обладнаними умивальниками,мийками та душами | 1 житель | 195 |
| 12 | з централізованим гарячим водопостачанням або з електроводонагрівачами (бойлерами), обладнаними сидячими ваннами та душами | - | 230 |
| 13 | з водопроводом, каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням або з електроводонагрівачами (бойлерами), обладнаними ваннами довжиною1500 та 1700мм., обладнані душамив т.ч. холодна водагаряча вода | --- | 300195105 |
| **Інші** |
| 14 | сади та присадибні ділянки | літрів/м² на добу | 6 |
| 15 | квітники та газони | - | 6 |
| 16 | теплиці земляні | - | 15 |
| 17 | теплиці стелажні зимові, парники усіх типів та утеплений грунт | - | 6 |
| 18 | корова | літрів за добу на 1 голову | 80 |
| молодняк великої рогатої худоби  | - | 30 |
| коні | - | 80 |
| свині дорослі | - | 25 |
| порося до 4-х місяців | - | 15 |
| коза,вівця | - | 10 |
| 19 | автобус | Мийка а\м за 1 раз літрів | 500 |
| грузовий автотранспорт | - | 500 |
| легковий автотранспорт | - | 300 |
| мотоцикл | - | 50 |

Примітка: Поливні місяці - травень, червень, липень, серпень. Всього 120 днів.

 Нарахування поливу не здійснюється в дні випадання осадів більше 0,5 мм.

 Мийка автотранспорту прийнята 4 рази на місяць.